Принтеры для наружной печати

|  |
| --- |
| Для материалов, предназначенных для наружного размещения, требуется стойкость отпечатков на специализированных носителях. Компания Epson представляет линейку моделей шириной 64 дюйма с 8 и 4 цветами, которые идеально подходят для производительной печати работ для наружного, а также интерьерного размещения. Высокое качество печати позволяет печатать рекламные плакаты дорогих марок, поддерживая их статус.Формула чернил позволяет использовать модели в обычном помещении, в отличие от сольвентных принтеров, требующих специальную систему вентиляции. Высокая надежность и простота эксплуатации делают принтеры [Epson SureColor SC-S30610](http://www.epson.ru/catalog/lfp/epson-surecolor-sc-s30610/), [Epson SureColor SC-S50610](http://www.epson.ru/catalog/lfp/epson-surecolor-sc-s50610-5c/) и [Epson SureColor SC-S70610](http://www.epson.ru/catalog/lfp/epson-surecolor-sc-s70610-10c/)великолепными решениями для компаний, предоставляющих услуги услуги по печати рекламных баннеров на различных носителях, а также материалов, предназначенных для использования в интерьере, например, таких как фотообои. |

Epson SureColor SC-S30610



Экосольвентный принтер для экономичной печати до формата 64 дюйма

*Принтер Epson SureColor SC-S30610, обеспечивающий низкую стоимость владения, предназначен для выполнения самых различных задач печати, таких как постеры, указатели, баннеры, выставочные панели, POS-материалы для наружного и интерьерного использования.*

* Печать на большом диапазоне носителей, как с покрытием, так и без, шириной до 64 дюймов (162.6 см)
* Новые чернила Epson UltraChrome GS2 – 4-х цветные экосольвентные чернила, обеспечивающие наружного размещение отпечатка до 3-х лет без ламинации
* Надежная и высокопроизводительная печатающая головка MicroPiezo Advanced TFP для точного позиционирования капли и длительного срока службы принтера
* Великолепное качество печати благодаря разрешению до 1440 x 1440 dpi и печати каплями переменного размера, минимальный размер капли 4.2 пл
* Скорость до 29.4 м2/час в режиме Draft при печати на виниле (10 м2/час в режиме Production mode; 7.3 м2/час в режиме Quality)
* Новый механизм для простой и удобной загрузки рулона одним оператором
* Удобный доступ с фронтальной и тыльной стороны к носителю и контроль его натяжения
* Специальный приемник для отпечатанного рулона
* Три раздельно контролируемых блока сушки
* Не требуется специальных систем вентиляции при эксплуатации принтера
* Удобство и простота в подключении, эксплуатации и обслуживании
* Низкая стоимость эксплуатации благодаря раздельным картриджам объемом 700 мл

Epson SureColor SC-S50610 (4 цвета)



Производительный экосольвентный принтер формата 64 дюйма

* Печать на большом диапазоне носителей, как с покрытием, так и без, шириной до 64 дюймов (162.6 см)
* Новые чернила Epson UltraChrome GS2 – 4-х цветные экосольвентные чернила, обеспечивающие наружного размещение отпечатка до 3-х лет без ламинации
* Две высокопроизводительные печатающие головки MicroPiezo Advanced TFP для точного позиционирования капли и длительного срока службы принтера и высокой скорости
* Установка двух комплектов картриджей одновременно
* Великолепное качество печати благодаря разрешению до 1440 x 1440 dpi и печати каплями переменного размера, минимальный размер капли 4.2 пл
* Скорость печати до 53,2 м2/ч в режиме быстрой печати, 17,9 м2/ч в производственном режиме;
* Новый механизм для простой и удобной загрузки рулона одним оператором
* Удобный доступ с фронтальной и тыльной стороны к носителю и контроль его натяжения
* Специальный приемник для отпечатанного рулона
* Три раздельно контролируемых блока сушки
* Не требуется специальных систем вентиляции при эксплуатации принтера
* Удобство и простота в подключении, эксплуатации и обслуживании
* Низкая стоимость эксплуатации благодаря раздельным картриджам объемом 700 мл
* Дополнительная высокопроизводительная система сушки в комплекте

Epson SureColor SC-S50610 (5 цветов)



**Производительный экосольвентный принтер формата 64 дюйма с белыми чернилами**

* Печать на большом диапазоне носителей, как с покрытием, так и без, шириной до 64 дюймов (162.6 см)
* Белые чернила для печати на темных и прозрачных носителях
* Две высокопроизводительные печатающие головки MicroPiezo Advanced TFP для точного позиционирования капли и длительного срока службы принтера и высокой скорости
* Установка двух комплектов картриджей одновременно
* Великолепное качество печати благодаря разрешению до 1440 x 1440 dpi и печати каплями переменного размера, минимальный размер капли 4.2 пл
* Скорость печати до 53,2 м2/ч в режиме быстрой печати, 17,9 м2/ч в производственном режиме, при использовании белый чернил скорость составляет около 4 м2/ч;
* Новый механизм для простой и удобной загрузки рулона одним оператором
* Удобный доступ с фронтальной и тыльной стороны к носителю и контроль его натяжения
* Специальный приемник для отпечатанного рулона
* Три раздельно контролируемых блока сушки
* Не требуется специальных систем вентиляции при эксплуатации принтера
* Удобство и простота в подключении, эксплуатации и обслуживании
* Низкая стоимость эксплуатации благодаря раздельным картриджам объемом 700 мл для цветных и 600 мл для белого
* Дополнительная высокопроизводительная система сушки в комплекте